報告	전기철도 SCADA 시스템의 기능 및 효과

Ⅰ

개 요

□ SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition System) 시스템은 일반적으로 원거리에 있는 설비들을 집중 감시하거나 제어하기 위한 시스템

□ 다양하고 복잡한 설비를 간소화, 자동화하고 이들 설비와 계통을 한곳에서 효과적으로 감시, 제어, 측정하여 분석, 처리함으로써 설비 및 계통을 합리적으로 운용

Ⅱ

SCADA 시스템의 구성

□ 하드웨어

ㅇ 원격소장치 (RTU / CU / PLC):

PLC(Programmable Logic Controller): 데이터 취득 및 프로그래밍을 통해 제어하는 제어기

계전기 등과 직접 연결되어 나오는 출력 신호를 인식하여 디지털

데이터로 변환 및 프로그램 설정, 이를 감시 시스템에 전달

ㅇ 감시 시스템:

프로세스와 관련된 자료의 수집 및 하드웨어 제어를 위한 실질적 명령을 내리는 시스템으로 실시간 감시 기능 내제

ㅇ 통신제어장치(FEP / Server):

FEP(Front End Processor): 프로토콜 변환, 보안 체크, 데이터 처리 및 저장하는 통신전용 컴퓨터

통신을 통해 각 기기들을 상호 연동시키는 장치(원격제어기능)

ㅇ HMI(인간-기계 Interface):

SCADA 시스템 제어 데이터를 디스플레이 화면(주로 PC)으로 변환하여 관리자가 쉽게 전력을 제어할 수 있게 하는 장치

□ 통신회선:

ㅇ 채널급64Kbps 이하, E1, Ethemet (규격 UTP Cat5 25P/4P 등)

Ⅲ

주요기능 및 효과

□ 전철 SCADA 시스템의 주요기능

ㅇ 전철 변전소, 구분소, 보조구분소, 전기실, 전차선 설비 등 현장설      비를 선택적으로 수동, 자동 또는 수,자동 복합으로 동작하는 감시      제어기능

ㅇ 원격장치의 상태 정보를 수신, 표시, 기록하는 감시시스템의 지시      표시기능

ㅇ 이벤트 발생 시 원격장치의 경보 상태에 따라 미리 규정된 동작을      하는 감시시스템의 기능인 경보 기능

ㅇ 누산값(디지털 펄스값)을 수신, 합산하여 표시, 기록

□ 전철 SCADA 시스템의 효과

ㅇ 편의성

- 컴퓨터로 처리된 디지털 정보를 운용자가 융통성 있게 판단, 조작,      운용

- 전기설비의 감시, 제어 기록의 자동화

- 전력품질, 고장점 표정반 등 스마트급전제어 가능

ㅇ 연동성

- 철도교통관제센터에서의 정보 획득

- 연계를 통한 전기설비 계통의 합리적 운용

ㅇ 안정성

- 사고 발생의 조기 감지 및 신속한 조치 가능

- 안정된 전력공급으로 신뢰도 향상

- 전원의 무정전확보로 열차 안전운행에 기여(베터리 이용)