<표 5.2-1> 터널의 정밀점검 및 정밀안전진단 시 내구성 조사․시험항목

구 분	안전점검(정밀점검)	정밀안전진단
라이닝 구조물	￭ 필수적 조사항목 ◦ 측점분할 ◦ 콘크리트강도 - 비파괴시험법(반발경도법) ◦ 콘크리트 중성화시험	￭ 필수적 조사항목 ◦ 측점분할 ◦ 터널단면 측량 ◦ 콘크리트강도 - 비파괴시험법(반발경도법) - 파괴시험법(코어채취법) ◦ 균열깊이 측정 ◦ 콘크리트 중성화시험 ◦ 콘크리트 염화물함유량 분석 ◦ 철근배근탐사 - 철근간격 - 철근피복두께 ◦ 철근부식도 조사
	￭ 선택적 조사항목 ◦ 콘크리트강도(파괴시험법) ◦ 콘크리트 염화물 함유량 분석	￭ 선택적 조사항목 ◦ 내공변위 측정 ◦ 진동 및 소음측정 ◦ 변형률 측정 ◦ 콘크리트 물성 및 미세구조 ◦ 각종조사․시험 ◦ 터널 종․횡단측량 등

- 출처 : 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(‘03.12 건설교통부/한국시설안전기술공단)

- 근거 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법(제13조 및 같은 법 시행령 제13조)

안전점검 및 정밀안전진단 지침(건설교통부 고시, 2003-170호, ‘03. 7. 4)