□ 전차선

◦ 전차선의 정의 : 전기차량의 집전장치에 접촉, 동작하여 이에 전기를 공급하는 가공전선

◦ 전차선의 규격 : Cu 107[eqn: mm^2] - 노면전차 및 차고선에 사용하는 전차선(직접조가 방식에 사용)

Cu 110[eqn: mm^2] - R바 및 일반철도 전차선에 사용(심플커티너리 방식, R-bar 방식 사용)

Cu 170[eqn: mm^2] - 일반철도의 전차선에 사용(해비심플커티너리 방식에 사용) 본선 지상부 전차선로에 적합한 방식으로 전동차의 운행이 빈번하고 전류의 용량이 큰 고속도 운전에 적합한 방식

Cu 150[eqn: mm^2] - 경부고속철도에 이용중인 전차선(홈경동선 심플커티너리)

Cu-Sn 150[eqn: mm^2] - 호남고속철도와 시속400km구간에 이용중인 전차선

◦ 전차선의 모양 : 전차선 단면 모양은 원형, 홈원형, 홈제형, 홈이형 등이 있으며 운전전류가 비교적 적은 교류구간에서는 홈원형을, 운전전류가 비교적 큰 직류구간 및 고속전철 구간에서는 홈제형을 많이 사용

◦ 전차선의 조가선과 조가방식에 따른 속도특성과 이용