□ 지선

◦ 정의: 전차선로에 있어서 한시 횡장력이 걸리는 전주의 반대편에 설치하여 전주의 경사, 쓰러짐 등을 방지하는 기능을 하는 시설물

◦ 지선의 안전율 : 2.5이상

◦ 지선의 전주에 대한 취부각도 표준 : 45도(부득이한 경우 30도)

◦ 사용선종 : 135[eqn: mm^2], 90[eqn: mm^2] 및 55[eqn: mm^2]의 아연도 강연선, 혹은 이와 동등이상의 아연도 강봉사용 가능 봉형의 경우 24[eqn: EMPTYSET]~30[eqn: EMPTYSET]

◦ 지선의 종류

- 단지선: 보통지선, 기본적인 지선

- V형 지선: 전차선 인류용, 전차선로용 지선의 대표적인 것

- 2단 지선: 큰 장력이나 수평장력이 가해지는 헤비 심플 커티너리 가선방식의 인류용으로 사용, 고속선의 전선인류용으로 주로 사용

- 수평지선: 교통에 지장이 없도록 도로를 횡단해서 시설하는 경우 또는 건축물의 출입구 등을 피해서 지장이 없도록 시설하는 경우 등에 사용

- 궁형지선(궁지선): 전주의 근원부근에 근가를 시설해서 궁형으로 취부하는 특수한 지선, 지선을 취부 할 수 없는 경우 등 특별한 경우에만 사용

◦ 아연도 강연선의 모형과 종류 별 지선 모양

아연도 강연선 : 강선(wire)을 여러개 엮어서 아연도금을 한 강연선