직류 및 교류 급전계통 비교

구 분	직류 급전	교류 급전
변전소	- 대용량 정류기 필요 - 간격 4~10km - 전압보상이 곤란(전압강하가 많음)	- 3상3상 → 단상 변압기 필요 간격 40~100km 전압보상 용이
절연이격	저압, 대전류(절연이격 짧음)	고압, 소전류(절연이격 큼)
보호설비	사고전류 선택곤란 보호시스템 복잡	- 사고전류 판별 용이 보호시스템 간단
장해요인	전식	통신유도장해 3상 불평형
집전장치	대용량 집전장치 필요	가벼운 집전장치(고속운전 시 이선율 적음)
차량장치	차량 장치 간단(차량이 저가)	정류기 장창 필요(차량이 고가)