LCS 쇄정취소스위치 : 진로가 쇄정되어 있을 때 현장에서 수동으로 쇄정을 취소하는 스위치

원격감시장비 : 무인기계실에 CCTV System, 근접센서, 비상 사이렌, 카드리더 제어기등을 설치하여 천안기계실 중앙감시반에서 무인기계실의 외부출입자를 감시카메라를 통하여 효율적으로 통제 및 관리

지진감지장치 : 전국의 관측소로부터 수신된 지진정보를 기상청을 통해 광명사령실에서 수신하여 규모에 따라 위험경보를 표출하는 장치

속도제한판넬 : 현장의 유지보수자를 보호하기 위해 해당 지역의 속도를 제한하는 스위치

터널경보장치 : 터널내 작업자 또는 보수자의 안전을 위해 터널 일정거리 전방에 접근하는 열차를 검지하여 경보 및 경음으로 알리는 장치

열차접근확인장치 : 보수자가 횡단필요시 열차접근확인 스위치를 취급하여 접근열차 유무를 신호등으로 현시하는 장치

분기기 히팅장치 : 동절기 분기부 적설 및 결빙으로 인한 선로전환기 전환불능을 방지하기 위해 분기부에 열을 가하는 장치

CPT 폐색구간방호스위치 : 역간에서 작업 중인 보수자 보호, 스위치 절체 시 속도정지(RRR)

기상검지장치 : 집중호우로 인한 지반침하 및 침수, 태풍 및 폭설등 선로변의 급격한 기상조건 악화는 열차 안전운행의 저해요인이 되므로 사전에 이를 검지하여 열차를 감속시키거나 정시켜 사고를 미연에 예방하기 위한 설비

레일온도검지장치 : 레일온도 상승으로 인한 레일창출 위험을 사전에 검지하여 열차 탈선 등의 사고예방 하는 검지장치

차축온도검지장치 : 차축베어링의 온도를 검지하여 과열로 인한 축소 예방

끌림물체 검지장치 : 차체하부 부속품 파손 및 이탈되어 매달린 상태로 운행시 선로상의 시설물 파손을 방지하며 끌림검지기 파손시 ATC장치는 해당열차에 정지신호 속도코드를 전송하여 열차를 정지 시키도록하고 CTC사령실에 경보를 전송

TZEP 역구내 방호스위치 : 역 구내에서 작업 중인 보수자 보호, 스위치 절체 시 속도 정지(RRR)

지장물 검지장치 : 고가차도나 낙석 또는 토사붕괴가 우려되는 지역 등에 자동차나 낙석 등이 선로에 침입하는 것을 검지하는 설비