구 분 : 시설관련

Q  철도보호지구 행위신고를 해서 승인을 받고, 공사를 시행하는데 철도직원이 안전점검을       하시던데 얼마나 자주 점검을 하나요? 그 기준은 무엇인가요?

○ 철도보보지구내 건설현장 점검은 해당공사의 위험 등급별로 나누어 점검하도록 되어     있습니다.

○ 건설현장의 위험 등급별 점검기준은 아래 표와 같습니다.

철도보호지구내  건설현장의 위험 등급별 점검기준

구 분	등급 분류기준	점검횟수
A 등급	ㅇ 철도시설물에 직접변형을 가져오거나, 직접 접촉하여 철도 안전에 직접 영향을 줄 수 있는 작업 - 철도횡단공사(과선도로교, 지하차보도, 하수박스, 상하 수도관, 가스관, 전력통신관, 架空電線路 등) - 방음벽 설치공사 등	1회/2주
B 등급	ㅇ 철도시설 및 열차운행에 지장을 줄 수 있다고 판단되는 공사 - 선로 및 노반의 침하가 우려되는 터파기 행위 - 파일항타(천공작업), 타워크레인, 백호우 등 대형장비 투입이 계획되어 있는 작업 - 3층 이상의 건축물 신축․증축․개축 행위 - 절개지 상부 건축행위, 선로변 도로개설, - 철도교량 하부 하천준설공사 등	1회/월
C 등급	ㅇ 철도시설 및 열차운행에 지장이 경미하다고 판단되는 공사 - 소규모 건축물 신축ㆍ 증축ㆍ개축 행위 등 - 장기간 공사 중지중인 행위 등	1회/분기
주) 기타사항 - 철도 운행선에 위험요소가 많은 건설현장은 행위 신고시 철도운영자에게 안전관리자 입회를 위ㆍ수탁할 수 있음을 고지

○ 공사시 바쁘시더라도 철도보호지구내 점검이 있을 경우, 철도안전을 위하여 적극적인     협조 부탁드립니다.

담당부서 : 영남본부 시설운영처 ( ☎  051-664-5433 )

추가문의 : 한국철도시설공단 콜센터(1588-7270)

관련법령 :  철도안전법 제45조 및 「철도보호지구 안에서의 행위제한에 관한 업무지침」